|  |
| --- |
| **КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД**  **«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД**  **(ЯСЛА-САДОК) №382 «ДЖЕРЕЛЬЦЕ»**  **ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»** |

**Н А К А З**

03.07.2023                                                                                                      №12-аг

Про обстеження будівель, споруд

та інженерних мереж у

дошкільному навчальному закладі

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 №409 «Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж», а також з метою дотримання норм безпеки життєдіяльності та попередження нещасних випадків у дошкільному навчальному закладі

НАКАЗУЮ:

1. Створити в дошкільному навчальному закладі для проведення обстеження будівель, споруд та інженерних мереж закладу у такому складі:

голова комісії – завідувач С.А. Романенко.

члени комісії:

– вихователь-методист, Бабарика Н,Г.;

– вихователь – Шестакова Л.В.;

– завідувач господарством Холодна А.М.

2. Комісії з проведення обстеження будівель, споруд та інженерних мереж:

2.1. Два рази на рік проводити огляд будівель, споруд та інженерних мереж, які потребують невідкладних заходів із усунення недоліків або аварійних ситуацій.

з 03.07.2023 до 03.08.2023

2.2. Результати обстежень, оглядів оформляти актами, в яких зазначати виявлені дефекти, а також приписами із зазначенням заходів і термінів виконання робіт.

В день обстеження

3. Комісії, створеній у закладі дошкільної освіти провести:

3.1.Обстеження будівель, споруд та інженерних мереж для визначення їх аварійно-небезпечного стану.

3.2.Перевірку стану несучих й огороджуючих конструкцій для виявлення можливості їх пошкодження, що виникло в результаті атмосферних й інших впливів.

3.3.Встановлення дефектних місць, що потребують довгострокового спостереження.

3.4.Перевірку механізму елементів вікон, дверей, ліхтарів, воріт та інших пристроїв, що відкриваються.

3.5. Перевірку стану та приведення у порядок водостоків, відмосток.

3.6. Перевірку щільності прилягання покрівлі до стін, парапетів, труб, веж, антенних пристроїв й інших конструкцій, що виступають.

3.7. Перевірку стану внутрішніх мереж водопостачання, теплопостачання, каналізації.

3.8. У випадку появи в кам’яних чи бетонних стінах, у залізобетонних колонах, балках і плитах тріщин, негайно встановлювати на них маяки, проводити ретельне спостереження за поведінкою тріщин і конструкцій в цілому.

3.9.Організацію ретельного спостереження за станом стиків збірних залізобетонних конструкцій.

3.10. Спостереження за станом швів і з’єднань металевих конструкцій (зварних, клепаних, болтових).

3.11.Для обліку робіт з обслуговування та поточного ремонту відповідної будівлі (споруди) вести технічний журнал, в який вносити записи про всі виконані роботи із зазначенням виду та місця робіт (відомості, що містяться в технічному журналі повинні відображати технічний стан будівель, споруд на даний період часу).

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за завідувачем закладу Романенко С.А.

Завідувач                     *оригінал підписано*                 Світлана РОМАНЕНКО

З наказом від 03.07.2023 №12-аг «Про обстеження будівель, споруд та інженерних мереж у дошкільному навчальному закладі» ознайомлені:

Бабарика Н.Г.

Шестакова Л.В.

Холодна А.М.